|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формулар за доставување коментари и предлози за Контролната листа на ПУЖССА за проектот** **Реконструкција улица во с.Тремник(Улица 1),општина Неготино**  **Опис на проектот**  Селото Тремник се наоѓа на оддалеченост од 10 км од општина Неготино со околу 766 жители , надморска висина од 120 метри и површина од 12,8 км2 . Значајната местоположба која ја има с.Тремник на крстопатот на повеќе важни патишта во срцето на Повардарието и Тиквешијата условила во него да има живот и население уште од дамнешни времиња. Село Тремник е претежно со македонско население, а во помал процент има турско и српско население. Во ова село има едно подрачно основно училиште кое е дел од ООУ „Гоце Делчев“ -Неготино , со настава до 5 одделение кое опфаќа околу 45 деца и детска градинка со околу 15 дечиња.  Соочувајќи се со неопходната потреба за подобрување на условите на движење како и самата безбедност на учесниците на сообраќај при користење на локалните улици во селото, се наложи потребата за реконструкција на улици во с.Тремник (поточно во овој подпроект Улица 1). Општина Неготино обезбеди проектна документација на ниво на Основен проект за реконструкција на улици во с.Тремник, што ги опфаќа КП 3523, КП 3975, КП 3936, КП 3473, КП3687, КП 3755, КП 3775, КП 3645, КП 3644, КП 3655, КО Тремник. Во предметот за реализација на проектот ке биде опфатена само улица 1 (од мостот кон црквата), додека останатите улици од основниот проект (улица 2 - од средсело кон улица 1, улица 3 -м.в чифлик и улица 4 со три краци) се предвидени за реализација со други средства.  Овие потреби се констатирани и на барање на месното население во повеќе наврати од ова населено место при извршени посети и средби со граѓани при креирање на годишните програми и Буџетот на општина Неготино за 2025 година .  Улицата која е предмет на овој проект служи за задоволување на потребите на локалното население и поврзување со останатата патна мрежа.Реализацијата на овој проект ќе биде во функција на подобрување на условите и ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременетост и уреденост на просторот.  Улицата 1 започнува со профилот број 1 на стационажа 0+000,00 и завршува со профилот број 84 на стационажа 0+831,68. Почетокот на трасата формира трикрака крстосница со улица во с.Тремник.  Постоечката состојба на улицата е тампон на кој се забележуваат слегнувања.Улицата е со приближна ширина од 5,00м. Од двете страни на улицата се наоѓаат објекти, огради и пристапи до објектите.  Електронската верзија на Контролната Листа за ПУЖССА за проектот „Реконструкција на улици во село Тремник ( Улица 1 )“Општина Неготино е достапна на следните веб-страници:   * Општина Неготино(<https://negotino.gov.mk/> ) * МТ/ЕИП: [www.wbprojects-mtc.mk](http://www.wbprojects-mtc.mk) | | |
| **Име и презиме на лицето кое дава коментар \*** |  | |
| **Контакт информации\*** | **Е-пошта:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **тел:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Коментари во врска со Контролната листа на ПУЖССА:** | | |
| **Потпис**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Дата**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Ако имате какви било коментари / предлози или дополнувања за предложените мерки на Контролната листа на ПУЖССА за „Реконструкција на улици во с.Тремник (Улица 1), општина Неготино “ ,Ве молиме доставете ги на одговорното лице од следната институција:**  **Контакт лице: Сашка Богданова Ајцева**  **e-mail:** [**saska.bogdanova.ajceva@piu.mtc.gov.mk**](mailto:saska.bogdanova.ajceva@piu.mtc.gov.mk)  **Во рок од 14 дена по објавувањето на Контролната листа на ПУЖССА за „ Реконструкција улици во с.Тремник, општина Неготино“**  **(датум на објава: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ година)** | | |
| **Референтен број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (пополнето од страна одговорните лица за спроведување на проектот) | | |

\* Пополнувањето на полињата со лични податоци не е задолжително