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Вовед 
Овие воведни белешки не се дел од Дозволата.

Следната Дозвола е издадена согласно Законот за животната средина (”Службен весник на Република Македонија” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/2010, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22, 171/22, 3/25 и 124/25,) за работа на инсталацијата што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (”Службен весник на Република Македонија” бр.89/05), до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа Дозвола 
МИКРОЛОКАЦИЈА

Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје е лоцирана во  близина на течението на река Вардар, Локалитет Штурлинци на КП.бр.2021(5455 m2) КО Пепелиште и 2015/1(25428m²) КО Неготино, општина Неготино. Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП“ ДООЕЛ, Скопје  e со вкупна површина од 30883 m².
Во рамките на локацијата изведена е Сепаративната постојка со придружни објекти за сепарирање на песок. Производниот процес е линиски поставен долж локацијата. Инсталацијата за сепарација на песок е составена од следните содржини: плато за истовар на песок, кое се собира во бункер за песок со тристрани армирано бетонски ѕидови , кој  се префрла во метален силос за песок со инка, од каде преку подвижна лента се носи до сепаратната постројка за перење песок и сепарирање по фракции. Потребната вода за перење на песокот се снабдува од р.Вардар кој се наоѓа во непосредна близина на сепарационата постројка преку систем на доводно црево со пумпна постројка. Потоа оваа вода преку цевки ф 200мм се носи  во  таложник изѕидан од бетонски цигли, каде се врши  таложење на милта, а  отпадните води се испуштаат во природниот водотек на реката Вардар, а дел дренитаат во почвата. Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје со електрична енергија се снабдува со помош на генератор на дозел и истиот е поставен на лoкацијата.
ПРОИЗВОДСТВО
Производството во оваа инсталација е така организирано да производот на секој сегмент од сепарацијата може да биде готов производ за продажба или да биде суровина за наредната фаза. Основни суровини кои ги користи сепарацијата се природен речен песок, кој се вади од  реката Вардар .
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ПРИРОДЕН ПЕСОК

Природниот песок се вади од коритото на реката Вардар од локација во непосредна близина на инсталацијата за сепарација. Вадењето се врши со багер кој прво прави стаза т.е патека долж течението на реката, а потоа го црпи песок од страните на стазата,повлекувајќи ја стазата кон брегот се  расчистува простор со утовара на песокот во камиони од типот на МАН, МЕРЦЕДЕС и др. Инсталацијата за оваа намена поседува  камиони кои се користат за транспорт на природен песок, сепариран песок и други материјали до одредилиштето. Природниот песок се носи до стопанскиот двор на инсталацијата и се складира во таканаречена депонија за природен материјал. Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје, при поднесување на барањето има важечки -Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина-песок и чакал на локалитетот ,,Штурлинци” КО Пепелиште,Општина Неготино,  склучен со Министерството за енергетика,рударство и минерални суровини , Договор за продажба на наносен материјал(песок, чакал и камен) од речните корита, со АД Водостопанство на РСМ и Дозвола за вадење, песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела, издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање. Дозволата за регулација на речно корито на река Вардар, по нејниот истек, треба повторно да ја обезбеди од АД “Водостопанство на Р.С.Македонија“. Условите и мерките утврдени во Дозволата за експлатација на природен песок ќе бидат составен дел на Б-Интегрираната еколошка дозвола. Инсталацијата не смее да отпочне со работа пред да ја добие дозволата за регулација на речно корито на река Вардар .

ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Водоснабдувањето за потребите на Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје- КО Пепелиште, Општина Неготино, е од р.Вардар со црево и пумпа за црпење на водата од р.Вардар. Просечно месечно ќе се црпи вода од р.Вардар за потребите на сепарацијата по 6.420,3 м³ или вкупно на годишно  ќе се црпат 77.043,40 м³. Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје - с.Пепелиште,Општина Неготино, има поднесено барање на зафат на вода бр.11-3117/1 од 11.07.2026 година во  Министерството за животна средина и просторно планирање. Условите и мерките утврдени со оваа дозвола се составен дел на Б- Интегрираната еколошка дозвола.

ПРОИЗВОДСТВО НА СЕПАРИРАН ПЕСОК

Природниот песок најпрво се црпи и се истура во приемниот бункеркој на влезот има поставена стационарна решетка , која оневозможува влегување на поголеми парчиња од 250мм во приемниот бункер, кој пак на дното има вибро сито и преку лента се пренесува до примарното сито, и понатаму до сепараторот. Примарното сито е решетка со отвор на дупките од 32мм каде се врши суво сеење на материјалот. Материјалот кој останува на решетката е со гранулација од 32-50мм и како таков се одлага на посебно место во кругот на инсталацијата.Материјалот кој поминува низ примарната решетка има гранулација помала од 32 мм и истиот преку коса гумена лента се транспортира до сепараторот. Сепараторот всушност е главен дел на овој процес каде се врши перење на материјалот и класифицирање по фракции според големината на зрната. Сепараторот се состои од четири сита со различна големина на отвотрот и прскалки за вода и сепаратор за влага. Под решетките се наоѓаат транспортни ленти кои го раздвојуваат материјалот во четири различни фракции и тоа:фракција  од 0-4 мм, фракција од 4-8 мм, фракција од 8-16 мм, фракција од 16-100 мм и преку 100мм На крајот на процесот се генерира отпадна вода која преку цевки Ф200мм се испушта во бетонски таложник каде што се таложи милта, а отпадните води се испуштаат дел во р.Вардар, а дел се дренираат.

ОТПАДНИ ВОДИ ОД ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС

Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје с.Пепелиште, Општина Неготино, во процесот на производство создава отпадна вода која преку систем на цевки се носи до таложникот каде што се таложи милта, а отпадните води се испуштаат дел во р.Вардар, а дел се дренираат.

 Инсталацијата за сепарација на песок „ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје с.Пепелиште, Општина Неготино, има поднесено барање за дозвола за испуштање на отпадна вода бр.11-3117/1 од 11.07.2026, до Министерството за животна средина и просторно планирање. Условите и мерките утврдени со оваа дозвола се составен дел на Б- Интегрираната еколошка дозвола.
[image: image1.jpg]



	Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација


	Сопственик на дозволата
	Број на дозвола
	Дата на издавање

	/
	/
	/


	Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа

инсталација

	Сопственик
	Референтен број
	Дата на издавање

	/
	/
	/


Комуникација
Дoколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа Дозвола, Ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За каква било комуникација,контактирајте го Надлежниот орган ул.Ацо Аџи Илов бр.2 1440 Неготино Република Македонија.
Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.

Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно одредбите на Законот за животната средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот согласно Законот за животната средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животната средина, член 55 став (2) точка 4. Операторот ќе ја наведе и причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во Дозволата

Оваа Дозвола може да се менува во согласност со Законот за животната средина.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен прстанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст.3 од Закон за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.
Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпадот, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи
	Предмет
	Датум
	Коментар

	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола бр.11-1169/1
	17.11.2025 година
	Доставено  до општина Неготино

	Пресметка и Налог за плаќање на надоместок при поднесување на барање бр.11-1169(25)/1-118/1
	28.01.2026 година
	Доставено до Операторот

	Доказ за извршена уплата на Налог при поднесување на барање 

	23.03.2026 година
	Доставено 

	Објава во весник и на веб страна

 на барањето за издавање на Б – Интегрирана еколошка дозвола . Доказ за извршена уплата
	10.04.2026година
	Објавено во Нова Македонијат на 10.04.2026

	Известување за дополнување на барањето 

11-118/2
	10.04.2026 година
	Доставено до Операторот

	Извршен увид на лице место за утврдување на тековната состојба на барање 

	11.05.2026година
	Присутни: претставник од општинската администрација

	Записник од посета на инсталацијата и проверка на барањето

11-118/3
	11.05.2026 година
	Доставено до Операторот

	Дополнување на барањето – Изјава заверена на нотар    
	03.07.2026 година
	Доставено до општина Неготино

	Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола по барањето 11-118/1
	15.06.2026 година
	Изготвена

	Објава во весник на Нацрт Б интегрирана еколошка дозвола 
	17.06.2026 година 
	Објавено во  Нова Македонија на 17.06.2026

	Достава на уплата за оглас објавен во дневен печат 
	18.06.2026 година
	Операторот достави доказ за уплата на објава за Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола во дневен весник Нова Македонија

	 Б-интегрирана еколошка дозвола бр.11-118/4
	08.07.2026 година
	Изготвена

	Решение за издавање на Б Интегрирана еколошка дозвола бр.03/2026   арх.бр 11-118/5
	08.07.2026 година
	Изготвено


Нацрт Б - интегрирана еколошка дозвола 

Дозвола

	03/2026


Дозвола бр.03/2026
Општина Неготино во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животната средина (“Службен весник на Република Македонија” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/2010, 51/11, 123/12,93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22 , 171/22, 3/25 и 124/25), го овластува 

ДГТУ„ПЕП - КОП “ ДООЕЛ, Скопје, с.Пепелиште, Општина Неготино,
Со регистрирано седиште на 

Адреса: Булевар Кочо Рацин бр.32-3/19
Општина: Скопје Центар 

Поштенски број, Град: 1000 Скопје
Држава: Р.С. Македонија 

Број на регистрација на компанијата: ЕМБС7694687 

да раководи со Инсталацијата 

Овластено лице:Тодор Поповски–управител
 ул. Булевар Кочо Рацин бр.   32-3/19Скопје Центар
Целосен назив на инсталацијата:Друштво за градежништво, трговија и услуги “ПЕП - КОП” ДООЕЛ, Скопје, с.Пепелиште Општина Неготино
во рамките на Дозволата и условите во неа.

Потпис

	


Градоначалник на Општина Неготино
Марија Нацева

Овластен да потпише во името на Надлежен орган за животна средина
Датум 
	08.07.2026 


1 Услови
1.1 Инсталација за која се издава Дозволата 

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1
	Табела 1.1.1

	Активност од Прилог 2 од Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план
	Опис на наведената активност
	Граници на наведената активност

	Прилог 2, 
Точка 3.       
Индустрија на минерали

Потточка 3.2.            
Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини
	Сепарирање 

и складирање на речен песок

30,00 m3час

	Активностите на инсталацијата ќе се одвиваат само во границите како што се прикажани во планот 1.1.2 и нема да го надмине проектираниот капацитет  


1.1.2 
Активностите во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана на Табела 1.1.2
	Табела 1.1.2

	Документ


	Место во документацијата

	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 
бр.11-1169/1(25) – 118(26)од 17.11.2025 година

	КП 2015/1 КО Пепелиште
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Мапа на граници на локација на Инсталацијата
1.1.3
По добивањето на Б-интегрираната еколошка дозвола, Операторот е должен редовно да врши плаќање на годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола и на годишниот надоместок за извршен редовен надзор, за период во кој ја поседува и по добивање на Налогот за плаќање од Надлежниот орган.
1.1.4
Оваа Дозвола е само за потребите на интегрирано спречување и контрола на загадувањето согласно Законот за животната средина (“Службен весник на Република Македонија” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22 и 171/22, 3/25 и 124/25) и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на барањата и условите од другите закони и подзаконски акти.
1.1.5
Инсталацијата за која се издава дозволата ќе ги исполни сите услови наведени во дозволата согласно пропишаните рокови од страна на наведените органи. Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.

1.1.6
Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган.
1.1.7
Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за проверка на евентуално загадување.

Мапа на Инсталацијата со непосредната околина [image: image3.jpg]



Мапа на Макролокација на инсталацијата 
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1.1.8
Операторот на видно место ќе постави план на кој што ќе бидат прикажани:
· начинот и операциите за складирање на отпадот
· видот на отпадот со негово место на складирање
· постапка за работа
· постапки за итни случаеви
· мерки за издвојување на отпадот
· план за заштита од пожари
· простор за складирање на пакување за отпад, односно празни пластични буриња

· предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата и
· знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните карактеристики на складираниот отпад
1.1.9
Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, Операторот е должен да поднесе барање за обновување на Дозволата.

1.1.10
Б-интегрираната еколошка дозвола може да се измени по барање на Операторот или по службена должност, при што, доколку има потреба, условите дефинирани во истата ќе се изменат.

1.1.11
Целосен или делумен пренос на Дозволата на друг оператор може да се изврши согласно член 118 од Законот за животната средина
2 Работа на инсталацијата 
2.1 Техники на управување и контрола
2.1.1
Инсталацијата за која се издава Дозволата согласно условите во оваа Дозвола ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во Барањето за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

2.1.2
Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе ја контролира обучен персонал кој ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата.


2.1.3
Назначено лице за прашањата и потребите од областа на животната средина е Тодор Поповски. Надлежниот орган ќе биде известен во писмена форма за секоја промена на назначеното одговорно лице.
2.1.4
Kопија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој ја извршува работата за која се однесуваат некои од барањата во Дозволата.
2.1.5
Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.


2.1.6
Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои услови на оваа Дозвола.

2.1.7
Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.
2.1.8
Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време.

2.1.9
Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја лоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.
2.2 Суровини ( вклучувајќи и вода )
2.2.1 Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1
	Табела 2.2.1 
                                            Суровини ( Вклучувајќи и вода )

	Опис
	                              Документ
	Дата кога е примено

	Суровина
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 11-1169/1(25) – 118(26)од 17.11.2025 Дозвола за вадење на песок, чакал, и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела


	17.11.2025

	Вода
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 11-1169/1(25) – 118(26)од 17.11.2025
 Условите и мерките утврдени со оваа дозвола се составен дел на Б- Интегрираната еколошка дозвола.


	17.11.2025


2.2.2.
Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштето.
2.2.3
На целокупната амбалажа за чување на суровините ќе биде прецизно означена содржината и количината на истите.  

2.2.4
Операторот во складиштето ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни апсорциски материјали за да го задржат и апсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби апсорцискиот материјал, истиот ќе се складира на соодветно место се до негово отстранување кое ќе се изврши во согласност со Надлежниот орган.

2.3 Ракување и складирање на отпадот 

2.3.1.
Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелите 2.3.1 и 2.3.2.
	Табела 2.3.1 
 Ракување и складирање на отпадот

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Мешан комунален отпад 
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)од 17.11.2025 
	17.11.2025

	Отпад од пакување 

(пластична амбалажа од адитиви)
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025 

	Отпад од таложници за отпадна вода (цврст отпад)
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025 

	Амбалажа од употребени масти и масла
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025 

	Гуми
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025 

	Хартија и картон
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025 

	
	
	


	Табела 2.3.2 
 Отпад складиран на самата локација

	Опис на отпадот
	Место на складирање на самата локација
	Начин на складирање
	Услови на складирање

	Мешан комунален отпад

	Се складира во садови за комунален отпад 
	Одложување
	Се превзема од 
ЈП Комуналец Неготино 

	Отпад од пакување (пластична амбалажа од адитиви) 
	Се складира на затворено
	Одложување
	Се враќа на добавувачот (повратна амбалажа) или предавање на лиценциран надворешен постапувач со отпад

	Отпад од таложници за отпадна вода (цврст отпад)

	Се собира и складира, за можна повторна употреба
	Одложување
	Финално отстранување на вишокот 

	Амбалажа од употребени масти и масла 
	Се складира на затворено
	Одложување
	Се враќа на добавувачот (повратна амбалажа) или предавање на лиценциран надворешен постапувач со отпад

	Масло и масти
	Мали количини
	Предавање на овластени управители со отпад
	ФПМ МИНОЛ ДООЕЛ Штип-преку АНЕЛ МАГ 97 ДООЕЛ Кавадарци

	Хартија и картон 
	Се складира на затворено
	Привремено се складира во сад за комунален отпад
	Се превзема од лиценциран надворешен постапувач со отпад

	Гуми
	Се складира на затворено
	Предавање на овластени управители со отпад
	ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје


2.3.2
За собирање, транспорт и депонирање на комуналниот и останатиот отпад (отпадно масло), операторот треба да има –поседува договор склучен со овластено претпријатие за управување со отпад како давател на услугата.
2.3.3
Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.

2.3.4
На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамките на работните процедури, Операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.
2.3.5
Операторот редовно ќе ги обновува договорите со овластените компании за превземање на сите видови отпад.

2.3.6
Операторот ќе го извести Надлежниот орган за било каква промена во однос на количините, видовите на отпад и било каква промена во Договорите за превземање на отпад.

2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1
Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1. 
	Табела 2.4.1 
 Искористување и отстранување на отпадот

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Цврст и течен отпад
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр.  11-1169/1(25) – 118(26)
Во инсталацијата нема да се вршат операции на преработка на отпад
	17.11.2025


2.4.2
Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.
2.4.3
Се забранува истурање, фрлање горење или согорување на било каков отпад, вклучително и на опасниот отпад.
2.4.4
Отпадот кој се испраќа за рециклирање или отстранување надвор од локацијата ќе се транспортира само од страна на овластено лице. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на активноста до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со националното законодавство.

2.4.5
За отпадот кој е наменет за транспорт, Операторот ќе издава идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за карактеристиките на отпадот.
2.4.6
Примерок од идентификациониот формулар ќе биде доставен до органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина и до Надлежниот орган.


2.4.7

Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен отпад, како и мешање со друг вид неопасен отпад.  Складирањето ќе се врши на определено место се до негово отстранување, кое ќе се изврши со предходно одобрение/договор со Надлежниот орган.

 2.4.8

Операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во согласност со одредбите од Глава VI. Правила за управување со опасен отпад од Законот за управување со отпадот (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.216/21).
 2.4.9
За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од следниве детали:
· Имиња/називи на собирачите на отпад
· Името/називот на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот

· Крајна дестинација на отпадотПисмена потврда од приемот и одлагањето/ рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата
· Тонажи и МК код за отпадните материи
2.5 Спречување и контрола на хаварии 

2.5.1
Операторот, согласно условите во Дозволата ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1 или на друг начин писмено договорен со надлежниот орган
	Табела 2.5.1 
 Спречување и контрола на несакани дејствија

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје XIII      
Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025



2.5.2

Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:
· Го изолира изворот на било какви емисии
· Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа
· Го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано со инцидентот
· Идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите

· Го забележи датумот на несреќата
· Го извести Надлежниот орган и другите релеватни власти

2.5.3

Операторот е должен за настанатата хварија веднаш да го извести Надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:
· Околностите во кои се случила хаваријата
· Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата
· Податоците потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата
· Преземените вонредни мерки

2.5.4

Операторот е должен за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија, да ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.

2.5.5

Операторот ќе ги анализира и проверува на секои 3 (три) години предвидените активности и мерки за безбедност, како и начинот на постапување во случај на хаварија и ќе ги обновува доколку настанале промени во инсталацијата, системот, процесот на производство или на видот или количината на опасни супстанции што би имале значително влијание врз можноста за хаварија во рок од 6 (шест) месеци пред да ја направи промената.


2.5.6

Операторот ќе ги направи достапни до јавноста информациите за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија.

2.5.7

Операторот е должен за настаната хаварија, веднаш, да го извести Општина неготино, Министерство за животна средина и просторно планирање, согласно член 151 од Законот за животната средина (“Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22, 171/22, 3/25 и 124/25).
2.6 Мониторинг
2.6.1
Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе изведува мониторинг ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1. 
	Табела 2.6.1 
 Мониторинг

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје XI                 
Точки на мониторинг на емисии и земање примероци
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025година




2.6.2

Операторот ќе обезбеди:
а
безбеден и постојан пристап до мерните  места,  за  да  се  овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено  во релација со точките  на  емисија  наведени во Додаток 2,  освен  ако  не е поинаку наведено во Додатокот и 
б
безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.
2.6.3
Земањето примероци и анализите ќе се изведува според пропишаните стандарди за анализираните примероци.
2.6.4
Се задолжува Операторот редовно да доставува извештај од извршените мерења од мониторингот што ќе го врши овластена лабораторија акредитирана за мерења на сите параметри наведени во Дозволата. Извештаите по службен пат редовно да се доставуваат до Секторот за заштита на животната средина при Општина Неготино и до Сектор Инспекторат.

2.6.5
Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.
2.7 Престанок со работа 
2.7.1 
Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
	Табела 2.7.1 
 Престанок со работа

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје XIV    
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025година




2.7.2
Согласно Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола (“Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14 и 42/16), Операторот ќе го извести Надлежниот орган за намерата за престанок на активноста, при што ќе достави детален план за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени со оваа Дозвола и финансиски импликации.

 2.7.3

Планот треба да содржи:
· Изјава за обемот на планот

· Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој ќе обезбеди мнинимум влијание врз животната средина

· Програма за постигнување на наведените критиериуми

· Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени
 2.7.4
Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе ги опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот по затварање на инсталацијата.
 2.7.6
Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животната средина.
2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1
Со инсталацијата за која се издава Дозволата управува само 1 (еден) Оператор.
2.8.2 
Дозволата е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во Делот 1.1.2. од оваа Дозвола.
3 Документација 


3.1.1

Документацијата ќе содржи податоци за:
· секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка)  што  може  да  има,  имало  или  ќе  има  влијание на перформансите за животна средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневникот воден за таа цел
· целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци
3.1.2
Документацијата од 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

3.1.3
Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест.


3.1.4

Специфицираните и другите документи треба:
· да бидат читливи
· да бидат направени што е можно побрзо 
· да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат
3.1.5
Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на рокот на важност на Дозволата вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.
3.1.6
Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест.

3.1.7
За  целиот  примен  или  создаден  отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, операторот ќе има  документација (и ќе ја  чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:
· Најдобра проценка на количината создаден отпад
· Трасата на транспорт на отпадот за одлагање 

· Најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка
· Количината на отпадот (изразена во тони) испратен надвор од локацијата за одложување/рециклирање според Листата на видови отпади (“Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05)
· Имиња на лице/фирма задолжено за транспорт на отпад, како и детали околу добиената дозвола за собирање
· Детали за крајната дестинација на одложување/рециклирање на отпад и нејзино соодветност да го прифати упатениот отпад
· Писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на опасен отпад кој е испратен надвор од локацијата
· Количините и означување на типовите на отпад кои се рециклираат или одложуваат на локацијата, според Листата на видови отпади (“Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05)
· Состав на отпадот или онаму каде што е можно, опис
3.1.8
Операторот на инсталацијата за која што се издава Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиниот влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи ќе ги чува во дневник за таа цел и за истите ќе го извести Надлежниот орган во најкраток можен рок.
3.1.9
Операторот е должен да ги чува следниве документи и при увид на Овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги достави на увид:
· Дозволи поврзани со инсталацијата

· Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата
· Целата кореспонденција со Надлежниот орган
3.1.10
Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно случување. Операторот треба во најкраток можен рок да го извести Надлежниот орган за инцидентот и да му поднесе евиденција за истиот.
3.1.11
Во случај на користење на опасни супстанции во инсталацијата (член 5 од Правилникот за опасни супстанции, гранични вредности-прагови за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна -”Службен весник на Република Македонија” бр.25/10), Операторот е должен да изготви План за вонредни состојби, согласно член 154 од Законот за животната средина (”Службен весник на Република Македонија” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,39/16 и 99/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/22 и 171/22, 3/25 и 124/25).
4 
Редовни извештаи 

4.1.1
Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, Операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган.

4.1.2
Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2:


а
во однос на наведените емисиони точки
б
за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 како што е утврдено во оваа Дозвола
в
давањето на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели
г
испраќање на извештај до Надлежниот орган ќе се изврши во рок од 14 дена од денот на извршените мерења од акредитирана лабораторија
д
сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата
5 Известувања 


5.1.1

Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:

а
кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа Дозвола, наведен во врска со таа супстанција
б
кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување
в
кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување и 

г
било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2
Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:
а
перманентен престанок на работата на било кој дел или целата инсталација за кој/која се издава Дозволата
б
престанок на работата на некој дел или целата инсталација за која се издава Дозволата, со можност да биде подолг од 1 година
в
повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за која што се издава Дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б) 
5.1.3
Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи 

а
било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистарската канцеларија
б
промена на податоците за холдинг компанија на Операторот                (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа)
в
за активности кога Операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен

6 Емисии 

6.1
Емисии во воздух


6.1.1

Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела  6.1.1 и 6.1.2 ќе треба да произлегуваат само од извор(и) специфицирани во Табелата.

	Табела 6.1.1 
  Емисии во атмосферата

	Опис
	Документ
	Дата кога е примено

	Поглавје VI
	Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26)

	17.11.2025 година




	Табела 6.1.2 
 Емисиони точки во воздухот

	Ознака на точка на емисија/опис
	Извор
	Локација на точката на емисија

	В2

	Процес на одлагање и внатрешен транспорт на суровината (песок), манипулација и изведување активности на складиштето со тешка механизација и појава на прашина под вијание на ветерот
	N:41°30'04.11
E:22°08'12.09"




 6.1.3

Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табелата 6.1.5 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.4
Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табелата 6.1.5 на точките на емисија и најмалку со фреквенции наведени во таа Табела. 
	Табела 6.1.5 
 Граници на емисиите во атмосферата

	Мерно место
	Извор
	Измерени вредности ( mg/m3 ) 
	ГВЕ ( mg/m3 )

	B2
	Фугитивна прашина ПМ10
	35,2
	50



       Мапа на Мерно место В2 на амбиентниот воздух на границите на локацијата
6.1.6 
Операторот ќе врши редовно прскање со вода на складираната суровини ( песок) особено на агрегатот со фракција од 0 до 4 мм

6.1.7

Емисиите кои потекнуваат од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.
6.1.8
Емисиите од испустите ќе бидат во согласност со Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационерните извори на воздух (”Службен весник на Република Македонија” бр.141/10 и 223/19). 
6.1.9
Инсталацијата се задолжува најдоцна два месеци по започнувањето со работа  да направи мерења на емисии во воздухот кои ќе бидат извршени од фирма актедитирана за вршење на лабараториски испитувања од “ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, и извештајот да го поднесе до надлежниот орган. 
6.2
Емисии во почва 

6.2.1
Нема емисии во почва согласно Прилог VII од Барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 11-1169/1(25) – 118(26) година. 


6.2.2

Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во почвата.
6.2.3 
Операторот во рок од 90 дена од добивањето на оваа дозвола ќе го уреди стопанскиот двор на инсталацијата и че ги отстрани сите стари и неупотребливи делови од механизацијата и други активности во посебен простор за таа намена.
6.2.4
  Операторот е должен уредениот двор да го одржува чист, нема да се дозволи растурање на инертен отпад од рушење, поправки и слични активности. 
6.2.5  
Во рамките на инсталацијата операторот нема да врши сервисирање на возила и машини. 
	Табела 6.2.3 
 Точки на емисија/мерни места во почва

	Ознака на точка на емисија/мерно место
	Извор
	Фреквенција на мониторинг 

	
	Нема емисии во почва
	

	
	
	

	
	
	


6.3
Емисии во вода ( различни од емисиите во канализација )

6.3.1
Нема емисии во површинските води кои потекнуваат од технолошкиот процес согласно Прилог VII од Барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр. Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола 

бр. 11-1169/1(25) – 118(26) година.  
	Табела 6.3.2 
 Точки на емисија/мерни места во вода ( различни од емисиите во канализација )

	Ознака на точка на емисија/мерно место
	Извор
	Фреквенција на мониторинг 

	
	Нема емисии во вода
	

	
	
	

	
	
	


6.3.3
Инсталацијата се задолжува најдоцна два месеци по започнување со работа да направи мерења на емисии во водата кои ќе бидат извршени од фирма акредитирана за вршење на лабараториски испитувања од ,,Институтот за акредитација на Република Македонија”, и извештајот да го поднесе до надлежниот орган. 

6.3.4
Не смее да има емисии од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.
             6.3.5
 
Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во површинските води.
6.4
Емисии во канализација 
6.4.1          
Освен санитарна отпадна вода, инсталацијата не создава емисии во канализација согласно Прилог VII од Барањето за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 11-1169/1(25) – 118(26)година.  

6.4.2

Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја промена.
6.5           Емисии на топлина 
            6.5.1                 Нема термално испуштање кое ќе влијае врз животната средина.
6.6            Емисии на бучава и вибрации 

6.6.1
Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да бидат во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство - Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (”Службен весник на Република Македонија” бр.1/09), Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места (“Службен весник на Република Македонија“ бр.12/08) и Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (“Службен весник на Република Македонија“ бр.147/08), Табела 6.6.2
	Табела 6.6.2 
 Емисии на Бучава dB ( А )

	
	Преку ден
	Преку ноќ
	Се однесува на

	Подрачје од II степен
	55
	45
	Вон населено место

	Подрачје од IV степен
	70
	60
	Постоечката локација на инсталацијата на Операторот 



Мапа на Мерно место NL1 на бучава на границите на локацијата
	Табела 6.6.6 
 Емисии на Бучава  (dBА)

	Референтни точки
	Национален координатен систем
	Нивоа на звучен притисок ( dB )

	
	( N, Е )
	Ld (dBА)
	Неактивна 

(dBА)
	ГВЕ (dBА)

Ден/ноќ

	Граници на локацијата
	
	
	
	

	Мерно место NL1


	N:41°30'04,11
E:22°08'12.09
	56,8

	/
	70/60


6.6.3
Операторот ќе врши преглед на нивоата на бучавата на локацијата еднаш годишно на мерните места определени во Табела 6.6.6.

6.6.4
Нивото на емисиите на бучавата нема да ја надмине границата од 70 dB (преку ден) и 60 dB (преку ноќ) надвор од локацијата на инсталацијата, согласно пропишаната граница на дозволена бучава во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (”Службен весник на Република Македонија” бр.147/08) и Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (“Службен весник на Република Македонија“ бр.1/09).

6.6.5              
Оценка на амбиенталната бучава-измерено ниво на бучава Табела 6.6.6
6.6.7              
Инсталацијата се задолжува најдоцна два месеци по започнување со работа да направи мерења на емисии на бучава кои ќе бидат извршени од фирма акредитирана за вршење на лабараториски испитувања од ,,Институтот за акредитација на Република Македонија”, и извештајот да го поднесе до надлежниот орган. 
6.7
     Емисии од вибрации 

6.7.1
Нема емисии од вибрации кои ќе влијаат врз животната средина. 
7 Пренос од пречистителна станица за отпадни води



Нема
8 
Програма за подобрување 
8.1.1  Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.1, заклучно со датумот наведен во таа Табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.
	Табела 8.1.1 
 Програма за подобрување

	Ознака
	Мерка
	Датум на завршување

	8.1
	Подготовка на Стандардни оперативни процедури за работа и безбедно управување
	Со отпочнување со работа

	8.2
	Уредување на стопанскиот двор
	Една година по отпочнување со работа

	8.3
	Хортилултурно уредување на локацијата заради ублажување на визуелни влијанија и заштита од емисии во воздух и бучава  


	Една година по отпочнување со работа

	8.4
	Изградба на систем за рециклирање на отпадна вода од  таложник (поврзување со таложник)
	6 месеци по отпочнување со работа

	8.5
	Вршење на мерења на емисиите
	Еднаш годишно


        8.1.2
Операторот ќе ја спроведува Програмата за подобрување која е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.

9 Договор за промени во пишана форма

9.1.1
Кога својството или како што е друго договорено написмено се користи со услов од Дозволата, Операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

а
Операторот ќе му даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола и 

б
Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата.

9.1.2
Секоја промена предложена според условот 9.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако Операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, Операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува за тоа, Дозволата ќе мора да се дополнува.

9.1.3
Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои се од типот на:
· Материјална промена или зголемување на 

· Природата или количината на било која емисија

· Системите за намалување/третман или преработка

· Опсег на процесите што се изведуваат 

· Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад или 

· Било каква промена на:

· Инфраструктурата 
· Управувањето со локацијата или контрола на несакано еколошко влијание врз животната средина

Ќе се изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.

10 Додаток  1

10.1 Писмена потврда за условот 5.1.1 ( известувања ), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што Операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисијата.

Ако некоја информација се смета за доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на оддетален лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласно со Законот за животната средина.

Потврдата треба да содржи 
Дел А

 FORMCHECKBOX 
 Име на Операторот.

 FORMCHECKBOX 
 Број на Дозвола.

 FORMCHECKBOX 
 Локација на инсталацијата.

 FORMCHECKBOX 
 Датум на доставување на податоци.  

 FORMCHECKBOX 
 Време, датум и локација на емисијата.

 FORMCHECKBOX 
 Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува:

 FORMCHECKBOX 
 Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија и времето кога се случила емисијата.

 FORMCHECKBOX 
 Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.

 FORMCHECKBOX 
 Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.
Дел Б

 FORMCHECKBOX 
 Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А

 FORMCHECKBOX 
 Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем. 

 FORMCHECKBOX 
 Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата. 

 FORMCHECKBOX 
 Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

 FORMCHECKBOX 
 Име 



 FORMCHECKBOX 
 Пошта..................................

 FORMCHECKBOX 
 Потпис



 FORMCHECKBOX 
 Датум

 FORMCHECKBOX 
 Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на Операторот.

11 Додаток  2
11.1 Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа Дозвола, се наведени подолу

	Табела Д2 
 Извештаи за податоците од мониторингот

	Параметар
	Точка на емисија
	Период за давање извештаи
	Почеток на периодот

	Мониторинг на емисии во атмосфера (PM10)

 
	В2
	1 х годишно           
	По издавање на Дозволата 



	Мониторинг на бучава
	NL1
	1 х годишно
	По издавање на Дозволата 

	Мониторинг на отпадни води
	ОВ1
	1 х годишно
	По издавање на Дозволата 

	Евиденција на инциденти
	На место на инцидентот
	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот
	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот
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